Кабель витая пара, компьтерный сетевой кабель, белый, UTP2 : 2 медных пары; диаметр медной жилы 0,48 мм; диаметр жилы с изоляцией 0,9 мм; материал изоляции HDPE, внешний диаметр 4,5 мм.
Кабель соответствует стандартам 
ANSI\TIA\EIA-568-B.2
Огнестойкость: UL VW-1, IEC-332.1
Печать на кабеле: CABLETECH UTP2 CAT5E 26AWG CABLETECH HIGH QUALITY LAN CABLE 001-305 meters Витая пара Cabletech UTP UTP кабели марки Cabletech встречаются во многих Ethernet сетях и телефонных системах.
[bookmark: _GoBack]Витая пара (twisted pair) является одним из видов проводки, в которых два проводника из одной цепи скручены вместе для предотвращения воздействия электромагнитных помех (EMI) из внешних источников; например, электромагнитное излучение от неэкранированной витой пары (UTP) кабелей и перекрестных помех между соседними парами. Витая пара часто используется в сетях передачи данных на короткие и средние длины соединений из-за его относительно низкой стоимости по сравнению с оптическим волокном и коаксиальным кабелем.
